### UWAGA 2026
Mój kod napisany w 2020 jest raczej wariacją na temat zadania prof. Tomczaka, którego pełny opis zamieściłem w pliku `Zadanie.md`, niż jego dokładną implementacją. Stąd wykorzystanie jednostki SSE, a nie MMX. Implementację na rozkazach MMX dla 32-bitowej odmiany x86 możecie zobaczyć w tym repozytorium (aczkolwiek pozostawia ona jeszcze pole do większej równoległości):  
https://github.com/azdrojowa123/AssemblyImageProcessing  
Obydwa projekty mają pozwolić zrozumieć ideę posługiwania się operacjami SIMD, nie polecam jednak ich bezkrytycznie kopiować.  

Przy testach na komputerze z procesorem AMD Ryzen 5 2600X i 16 GB pamięci DDR4 3000 MHz osiągnąłem tempo około 2.5 cykli zegara na piksel.
